\documentstyle[12pt,german,fleqn]{article}
\input{e_symbol}

\textheight 24cm
\textwidth 15cm
\headheight 0cm
\headsep 0cm
\topmargin -1cm
\oddsidemargin 0cm
\evensidemargin 0cm

\newfont{\mat}{cmsy10 scaled 1728}

\pagestyle{plain}
\sloppy

\begin{document}

\section{Schaltbilder mit \LaTeX}
Insbesondere f"ur Elektrotechniker, aber auch f"ur Physiker besteht
immer  wieder  einmal  die Erfordernis, eine  Schaltbild  in  ein
Dokument  mit  einzubinden.  Um  dies  f"ur  weniger  umfangreiche
Stroml"aufe mit \LaTeX\ zu erm"oglichen, wurde eine Bibliothek  von
elektrischen  Symbolen  erstellt. Sie  enth"alt  Definitionen  f"ur
Schaltelemente  wie Kondensatoren, Widerst"anden, Spulen,  Dioden,
und   Transistoren,   die   innerhalb   einer   picture--Umgebung
verwendbar  sind.   Dazu   ist  im  Kopf   des   Dokumentes   der
Aufruf   \verb|\input{e_symbol}|    einzuf"ugen.    Diese    Datei
stellt   die erforderlichen Makros zur Verf"ugung.

Ein damit erstelltes Schaltbild hat etwa die folgende Form:
\begin{verbatim}
\documentstyle[12pt,german]{article}
\input{e_symbol}
\end{verbatim}
... {\bf Formatdeklarationen} ...
\begin{verbatim}
\begin{document}
\unitlength1cm
\begin{figure}[htbp]
\begin{picture}(15,14)
     \thicklines

     \put(2.5,0.5){\line(1,0){7.0}}
     \put(9.6,0.5){\circle{0.2}}
     \put(9.0,0.8)%
          {%
          $-V_B$%
          }%

     \put(1.5,13.5){\line(1,0){8.0}}
     \put(9.6,13.5){\circle{0.2}}
     \put(9.0,13.0)%
          {%
          $+V_B$%
          }%

     \vwiderstand{2.5}{1.0}
     \put(2.8,1.5)% Widerstand R1
          {%
          $R_1$%
          }%


     \biptrans{2.5}{3.5}{l}{n}{n}
     \put(3.3,3.5)%
          {%
          $T_3$%
          }%
\end{verbatim}
... {\bf Weitere Bildelemente} ...
\begin{verbatim}
\end{picture}
\end{figure}
\end{document}
\end{verbatim}
Es lassen sich auf diese Weise Schaltbilder wie das in
Abbildung~\ref{schaltbild} gezeigte erstellen:
\begin{figure}[btp]
\unitlength1cm
\begin{picture}(15,14)
     \thicklines
     \put(0,0){\makebox(10,14){}}
     \put(10.5,0)%
          {%
          \makebox(4.5,14)[t]%
               {%
               \begin{minipage}{4cm}
\caption[]{Bei"-spiel  f"ur  ein  Schalt"-bild  mit
zu"-s"atz"-lich"-em ~Be"-gleit"-text. ~Die  Gr"o"-"se
der  er"-stell"-ten ~Zeich"-nung l"a"st  sich  durch
Va"-ria"-ti"-on   des   Ein"-heits"-ma"-"ses   fast
be"-lie"-big ver"-"an"-dern.}\label{schaltbild}
               \end{minipage}
               }%
          }%

     \put(2.5,0.5){\line(1,0){7.0}}
     \put(9.6,0.5){\circle{0.2}}
     \put(9.0,0.8)%
          {%
          $-V_B$%
          }%

     \put(1.5,13.5){\line(1,0){8.0}}
     \put(9.6,13.5){\circle{0.2}}
     \put(9.0,13.0)%
          {%
          $+V_B$%
          }%

     \put(2.5,0.5){\line(0,1){0.5}}

     \vwiderstand{2.5}{1.0}
     \put(2.8,1.5)% Widerstand R1
          {%
          $R_1$%
          }%

     \put(2.5,3.0){\line(0,1){0.5}}

     \biptrans{2.5}{3.5}{l}{n}{n}
     \put(3.3,3.5)%
          {%
          $T_3$%
          }%

     \put(2.5,5.0){\line(0,1){2.5}}
     \put(2.5,7.5){\circle*{0.1}}

     \put(1.5,7.5){\line(1,0){2}}
     \put(1.5,7.5){\line(0,1){1}}

     \fet{0.5}{8.5}{r}{n}
     \put(0.8,8.0)%
          {%
          $T_1$%
          }%

     \put(0.2,9){\line(1,0){0.3}}
     \put(0.1,9.0){\circle{0.2}}
     \put(1.5,9.5){\line(0,1){4}}
     \put(0.0,9.3)%
          {%
          $-E$%
          }%

     \put(3.5,7.5){\line(0,1){1.0}}

     \fet{3.5}{8.5}{l}{n}
     \put(3.8,8.0)%
          {%
          $T_2$%
          }%

     \put(3.5,9.5){\line(0,1){1.5}}

     \vwiderstand{3.5}{11}
     \put(3.8,11.5)%
          {%
          $R_2$%
          }%

     \put(3.5,13){\line(0,1){0.5}}
     \put(3.5,13.5){\circle*{0.1}}

     \put(3.5,10.5){\circle*{0.1}}
     \put(3.5,10.5){\line(1,0){2.5}}

     \put(4.5,13.5){\circle*{0.1}}
     \put(4.5,13.5){\line(0,-1){1.0}}

     \vkondensator{4.5}{11.5}
     \put(4.8,11.5)%
          {%
          $C_1$%
          }%

     \put(4.5,10.5){\circle*{0.1}}
     \put(4.5,10.5){\line(0,1){1.0}}

     \put(5.5,13.5){\circle*{0.1}}
     \put(5.5,13.5){\line(0,-1){0.5}}

     \vwiderstand{5.5}{11}
     \put(5.8,11.5)%
          {%
          $R_3$%
          }%

     \put(5.5,11.0){\line(0,-1){8.25}}

     \zdiode{5.5}{1.25}{o}
     \put(5.8,1.5)%
          {%
          $ZD_1$%
          }%

     \put(5.5,0.5){\circle*{0.1}}
     \put(5.5,0.5){\line(0,1){0.75}}
     \put(5.5,4.25){\circle*{0.1}}
     \put(5.5,4.25){\line(-1,0){2.0}}

     \put(4.5,9.0){\line(0,-1){2.5}}
     \put(4.5,6.5){\line(-1,0){4.3}}
     \put(0.1,6.5){\circle{0.2}}
     \put(0.0,6.0)%
          {%
          $+E$%
          }%

     \put(7.0,13.5){\circle*{0.1}}
     \put(7.0,13.5){\line(0,-1){0.5}}

     \vwiderstand{7}{11}
     \put(7.3,11.5)%
          {%
          $R_4$%
          }%

     \biptrans{6.0}{9.75}{r}{p}{i}
     \put(7.3,10.0)%
          {%
          $T_4$%
          }%

     \put(7.0,9.75){\line(0,-1){0.5}}

     \diode{7}{9.25}{u}
     \put(7.3,8.25)%
          {%
          $D_1$%
          }%

     \diode{7}{7.75}{u}
     \put(7.3,6.75)%
          {%
          $D_2$%
          }%

     \diode{7}{6.25}{u}
     \put(7.3,5.25)%
          {%
          $D_3$%
          }%

     \put(7.0,4.75){\line(0,-1){2.25}}

     \vwiderstand{7.0}{1.0}
     \put(7.3,1.5)%
          {%
          $R_5$%
          }%

     \put(7.0,1.0){\line(0,-1){0.5}}
     \put(7.0,0.5){\circle*{0.1}}

     \put(8.5,13.5){\circle*{0.1}}
     \put(8.5,13.5){\line(0,-1){3.25}}

     \biptrans{7.5}{8.75}{r}{n}{n}
     \put(8.8,9.0)%
          {%
          $T_5$%
          }%

     \put(7.0,9.5){\circle*{0.1}}
     \put(7.0,9.5){\line(1,0){0.5}}

     \vwiderstand{8.5}{7.0}
     \put(8.8,7.5)%
          {%
          $R_6$%
          }%

     \put(8.5,7.0){\circle*{0.1}}
     \put(8.5,7.0){\line(1,0){0.9}}
     \put(9.4,7.0){\circle{0.2}}

     \vwiderstand{8.5}{5.0}
     \put(8.8,5.5)%
          {%
          $R_7$%
          }%

     \biptrans{7.5}{3.75}{r}{p}{i}
     \put(8.8,4.0)%
          {%
          $T_6$%
          }%

     \put(7.0,4.5){\circle*{0.1}}
     \put(7.0,4.5){\line(1,0){0.5}}
     \put(8.5,3.75){\line(0,-1){3.25}}
     \put(8.5,0.5){\circle*{0.1}}
\end{picture}
\end{figure}

Bei   Schaltungen  dieser  Gr"o"senordnung  wird  es  schon   recht
aufwendig.  Elegant  w"are  es, solche Bibliotheken  etwa  in  das
\TeX{CAD}--Programm  einzubinden, das zusammen mit  EM\TeX\   bei
DANTE  erh"altlich ist. Das Erstellen eines  solchen  Schaltbildes
lie"se sich damit  erheblich vereinfachen, der zun"achst notwendige
Entwurf  auf  dem Papier k"onnte entfallen.
\end{document}
