\documentstyle[12pt,german,arbeit]{report}
\nofiles
\pagestyle{abikopf}

%Beispiel f"ur die Benutzung der Datei arbeit.sty
%Erstellt von Werner Burkhardt
%             Carl-Benz-Schule Mannheim
%             Neckarpromenade 23
%             6800 Mannheim 1

%Um in den vier nachfolgenden Zeilen eine "Anderung vorzunehmen mu"s nur der
%Inhalte der geschweiften Klammern ver"andert werden.

\Klasse{TEST}
\Nummer{XX.}
\Fach{Physik}
\Datum{11.11.1111}


\begin{document}

\aufgabe{\bf 1.}{ Welche Kapazit"at $C$ mu"s man zu einem Kondensator
                  $C_1$ parallel schalten, damit die Ersatzkapazit"at auf
                  das $1,5$-fache steigt?}{3}
\aufgabe{\bf 2.}{Ein Kondensator mit der Kapazit"at $C=10 \mu F$ wird mit Hilfe
                 einer Gleichstromquelle von $U= 4000 V$ aufgeladen.}{}
\aufgabe{\bf 2.1}{Wie gro"s ist die im Kondensator gespeicherte Energie?}{}
\aufgabe{\bf 2.2}{Wie gro"s sind die mittlere Stromst"arke und die mittlere Leistung
                  bei einer Funkenentladung, die den Kondensator in $t= 10^{-5}s$
                  entl"adt?}{4}


\aufgabe{\bf 3.1}{Beschreiben Sie den Aufbau einer Braunschen R"ohre mit
                  Hilfe einer Skizze!}{}

\aufgabe{\bf 3.2}{In einer Braunschen R"ohre tritt ein Elektron mit der
                  Anfangsgeschwindigkeit $v=10^7 \frac{m}{s}$ in den
                  Ablenkkondensator ein, an dem eine Spannung von
                  $U=60V$ liegt. Berechnen Sie:

                  \begin{enumerate}
                  \item die Kraft auf das Elektron und seine
                  Beschleunigung,
                  \item die Ablenkung nach Durchlaufen des
                  Plattenpaares, wenn der Kondensator $3cm$ lang ist,
                  \item die Komponente der Geschwindigkeit senkrecht zu
                  den Platten beim Verlassen des Feldes,
                  \item die Gesamtablenkung auf dem Schirm, wenn
                  der Kondensator $20cm$ vom Schirm entfernt ist.
                  \end{enumerate}}{17}



\kopf{$\epsilon_0=8,85 \cdot 10^{-12}\frac{F}{m}\, ; \, e=1,6\cdot
10^{-19}C\, ; \, m_e=9,1\cdot 10^{-31}kg$}
\punktesumme {24}

\end{document}
